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Order 1652 
1st  rolba mini-kombi aggregat inkl. hjälpram monterat på Ert chassi.

Ert chassi:
Mercedes-Benz Econic  6x2-39. Styrbar sista axel. 8 tons framaxel. OBS Gasdriven.
26 tons totalvikt.

Kraftuttag växellåda:
Allison växellåda. Kraftuttag MD-859.S med utväxling 128%.

Transporter:
Kostnader för transporter diskuteras med kund.
Följande utrustning levereras av ROLBA SVENSKA AB.
Hjälpram:

Monterad enligt chassileverantörens anvisningar.

Tipp:

Hydraulisk fronttipp.
Tank:

Volym ca.12.500 liter i 3 fack,tillverkad i rostfri plåt EN 1.4301.

Vattenfack:
Facket är tillverkad i rostfri plåt EN 1.4301 rymmande ca 1500 liter.Utrustat med 1st manlucka, avluftning, påfyllning/avtappning.Elektronisk nivåvisning med 6st lysdioder.Nivåvakt för låg vattennivå SEP 30.samt anslutning till högtryckspump. Ej vakuumfack.

Främre slamfack :
Rymmande ca 4 000 l. Utrustad med överfyllnadsskydd



(rostfri stålboll 6”) och erforderligt antal skvalpskott. Tanken är



försedd med yttre vakuumförstärkningar.

Nivåvisning:
Nivåvisare med rostfri flottör. Gradering var 500 liter.

Manlucka:

Monterad på tanktopp. Steg monteras längst bak vänster sida 

samt steg vid vä bakljus.
Bakre slamfack :
Rymmande ca 7 000 l. Utrustad med överfyllnadsskydd



(rostfri stålboll 6”) och erforderligt antal skvalpskott. Tanken är



försedd med yttre vakuumförstärkningar.

Slanggalgar:
4st slanggalgar monteras vänster tanksida.

Nivåvisning:
Nivåvisare med rostfri flottör. Gradering var 500 liter.

Helhydraulisk
Den hydrauliskt öppningsbara bakgaveln tätar mot en tjock och

bakgavel:

massiv gummipackning samt låses med hydrauliska låskolvar.

Ventiler:
På bakgaveln är monterat 4” toppsug och 4” bottenventil ,båda i modell JF kulventiler med AR-hankopplingar och blindlock samt vriddon.
Reklamplåtar:
Reklamplåtar monteras upptill på tankens högra och vänstra 


sida, lackeras vita (plåtar liknande när slangkasett används, 


obs ej högre än byggnation).
Vakuumpump:
Fabrikat MORO typ PM 200 vätskekyld. Hydrauliskt driven.

Pneumatiskt omslag sug/tryck. Monterad på vibrationsdämpare på slamtankens vänstra sida. Korta sugledningar innebär hög verkningsgrad. Kapacitet = 19.200 l/min fri luft.

Föravskiljare:
Inbyggd i tank mellan slamfack och vakuumpump. Avskiljaren är försedd med överfyllnadsskydd, nivåglas, vakuummätare,

säkerhetsventil och avtappningsventil.
Ljuddämpare/
Monterad på vakuumpumpens utblåsningsluft.

oljeavskiljare:
Centralrör 4” :
4” centralrör anslutet i bakkant på mellanfacket samt i bakkant av bakre facket. Röret avslutas under slanglådan bak. 4” kulventiler monteras i anslutningarna till facken och i avslutningen på röret där ventilen är utrustad med AR-koppling med blindlock.

Fjärrstyrning av
Centralrör: 
Samtliga centralrörets kulventiler utrustade med pneumatiska vriddon som manövreras från manöverpanelen eller via radio .
Sugslangvinda:
Vridbar sugslangvinda för förvaring. Vindan har stor diameter, för enkel av- och upplindning. Lindning av slang samt vridning av vinda sker hydrauliskt. Manövrering sker manuellt eller via radio. Sugslang ingår ej.

Högtryckspump:
Fabrikat Pratissoli typ KF  3cyl. kolvpump hydrauliskt driven.

Kapacitet 160 bar 102 l/min. Högtryckspumpen monteras på tankens högra sida längst fram. Pumpen är utrustad med tryckavlastning, tryckmanometer och vattenfilter.

Slangrulle:
Rullen är hydrauliskt driven, rullen rymmer 80 m ½” kanalspolslang som ingår.
Skåp h-sida:
Högtryckspumpen och slangrullen är inbyggda i ett blankglödgat rostfritt skåp med låsbara och gummitätade luckor. Skåpet täcker hela höger sida och är utrustat med vattenvärme från bilmotorns kylsystem.

Utrustning:

1st spoldysa  ½”.



1st öppningsdysa  ½”.



1st hållare för dysor monterad på lämplig plats.



1st slangskonare.



1st spett och spade med hållare.

1st spolpistol.
Fjärrstyrning:
Radiostyrningen sker via Teleradio som tillhandahålles av 


kund med nedanstående funktioner. Sändaren är utrustad med 

nödstopp, laddningsbart batteri samt laddare och styr följande 

funktioner:
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**val mellan bottenventil och centralrörets bakre ventil sker på 

manöverpanelen.
Slanglåda:
Tillverkad i blankglödgad rostfri plåt. hopbyggd med den tippbara tanken. Plasttrall i botten. Dräneringshål i bakkant.

Hydraulik:

Hydrauloljetanken placeras på lämplig plats. 


Hydraulolja tillhandahålles av kund.
Stänkskärmar:
Plastomer stänkskärmar monteras.
Dragbalk:

Fabrikat VBG med bogserkrok typ ”jeep”.

Sidoskydd:

Enligt gällande normer.

Manöverpanel:
Bak på höger sida i strilsäkert skåp.

Arbetsljus:

2st bak på tanken samt 2st fram på byggnationen.

Rotorljus:

2st bak på tanken.

Belysning:

Belysning i samtliga skåp.

Handgas:

Vid manöverpanel och via radion.

Dimsmörjning:
Monteras på ROLBA- tryckluftsystem.

Timräknare:
1st för vakuumpump samt 1st för högtryckspump.

Instruktionsböcker:
2st med hydraul- och elschema.

Vågutrustning:
Gällande BOTEK vågutrustning (kröningsbar).


Fordonets påbyggnad vilar på lastceller vilka sänder exakta

viktsignaler tillfordonets våginstrument. Föraren har full kontroll 
över mängden som lastas i tanken. 

I förarhytten kan en datamaskin installeras som ger 
körinstruktioner och uppsamlar data för statistik och fakturering.

I vår leverans ingår

4st 
Lastcell typ PM75 kapacitet 8000kg.

1st
Våginstrument typ U237 12-24VDC RS232C.

1st
Kopplingsutrustning till 4 lastceller.

1st
Induktiv givare M18 8mm PNP

Lackering:
Blästring, grundning samt topplack med 2-komp lack och klarlack i två färger (ram 1 färg + påbyggnad 1 färg). Hyttlackering ingår ej. För text och randning tillkommer extradebitering.



Ramen målas röd tanken vit med rand i silver.
Leveranstid:
Vecka 11 09 under förutsättning att chassiet finns i Hedesunda 

vecka 51 08.
Leveransvillkor:
Färdigt fordon levereras fritt Hedesunda, där samtidigt förar-

instruktion ges. En fri service utförs inom 6 månader efter
leverans vid vår verkstad i Hedesunda.

CE-märkning:
Aggregatet är byggt enligt maskindirektivet och CE-märkt.

Garantitid:

1 års garanti.
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